Вариант 21
Сталь 40 ХС
Высокая прочность, но умеренная вязкость в связи с небольшой прокаливаемостью, применяется для небольших деталей
Контрольная работа должна содержать:
-  титульный лист;
-  задание на контрольную работу;
-  содержание;
-  основную часть;
-  список использованной литературы.
Каждый вариант содержит марку стали, ее назначение и область применения. При выполнении основной части контрольной работы должны быть решены следующие вопросы:
- химический состав и механические свойства изделия, конструкции или рабочего органа;
-  описаны условия эксплуатации изделий, конструкций или рабочего органа, подверженного интенсивному разрушению;
-  определены вид и характер разрушения, выделен ведущий механизм изнашивания, приведена схема износа;
-  выбрана и обоснована схема установки или способа для упрочнения и восстановления детали изделия;
-  выбрана и обоснована технология и материал для упрочнения и восстановления, приведены режимы упрочнения детали;
-  приведены режимы термической обработки детали после восстановления и упрочнения (если это необходимо по техническим условиям).