РЕШИТЬ ЗАДАЧУ С ПОДРОБНЫМ ПОЯСНЕНИЕМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ

Определить скорости начала и конца резания стеблей сегментно-пальцевым режущим аппартом нормального резания с одинарным пробегом ножа; радиус кривошипа 38.1 мм; угловая скорость вала кривошипа ω=65 с-1 , скорость косилки V= 6,5 м/с